**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

**FÉMKERETES MEDENCE**

**305 cm - 732 cm típusok**

**FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**


**Gondosan olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást mielőtt megszerelné és használná a terméket**



Csak tájékoztató jellegű kép.

**Ne felejtsen el kipróbálni egyéb Intex termékeket: medencéket, medence tartozékokat, felfújható medencéket, otthoni játékokat, felfújható ágyakat és csónakokat, amelyek nagyobb viszonteladóknál kaphatók vagy látogasson el honlapunkra.**

**Mivel a szakma folyamatosan fejlődik, az Intex fenntartja magának a jogot a specifikáció és megjelenés változtatására, amelynek eredményeként frissítse a használati utasítást külön értesítés nélkül.**



**TARTALOMJEGYZÉK**

Figyelmeztetések / fontos biztonsági szabályok 3-4

Alkatrészlista 5-7

Telepítési útmutató 8-10

Medence karbantartása és vegyszerezése 11-12

Általános medence problémák 11

Medence leengedése 12

Tárolás 12-13

Általános vízi biztonsági előírások 13

Korlátolt garancia 14

**Előzetes megjegyzés:**

Köszönet az Intex medence vásárlásáért. Kérjük olvassa el a ezt a kézikönyvet mielőtt összeszereli a medencéjét. Ez az információ segít a medence élettartamát meghosszabbítani és biztonságossá tenni a családi szórakozást. Nézze meg az installáció előtt a mellékelt videót. Egy 2-3 emberes csapatnak ajánlott a medence összeszerelése. További emberek gyorsítják a szerelést.

Összeszereléshez nincs szükség szerszámra.

**FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

**Gondosan olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást mielőtt üzembe helyezné és használná a terméket**

**FIGYELMEZTETÉS**

* Mindenkor folyamatosan és hozzáértő felnőtt felügyelje a gyermekeket és a fogyatékkal élőket.
* Biztosítsa, hogy minden ajtó, ablak és biztonsági korlát megakadályozzák illetéktelenek szándékos, jogosulatlan, felügyelet nélkül a medencébe való belépését.
* Szereljen fel biztonsági korlátot, hogy megszüntesse a kisgyerekek és háziállatok medencéhez való hozzáférését.
* A medence és tartozékok össze- és szétszerelését csak felnőtt végezze.
* Soha ne merüljön, ugorjon vagy csússzon egy föld feletti medencébe, sekély vízbe.
* Ha a medencét nem állítják be síkba, vízszintes talajra vagy túl töltődik, a medence összeomlását okozhatja, és a medencében pihenő személyek kiesésétnek lehetõségét eredményezheti.
* Ne hajoljon át, ne üljön lovagló ülésben vagy gyakoroljon nyomást a felfújható gyűrűre vagy a legfelső peremre, mivel baleset vagy a medencevíz kiömlése fordulhat elő.
* Távolítson el minden játékot és úszó tárgyat a medencéből és környékéről amikor nincs használatban. A medencében lévő tárgyak vonzzák a kisgyerekeket.
* Tartsa a játékokat, székeket, asztalokat vagy bármi mást, amire a gyerek felmászhat min. 1,22m távolságban a medencétől.
* Tartsa a mentőfelszereléseket a medencénél és a telefonnál jól látható helyen függessze ki a mentők telefonszámát a medencéhez legközelebb helyen. A mentőfelszerelések például: a vízimentő szolgálat által jóváhagyott bólya a mellékelt kötéllel, egy erős merev rúd min. 3,66m hosszú.
* Soha ne ússzon egyedül és ne hagyjon mást se.
* Tartsa a medencét tisztán. Mindig látni kell a medence alját a medence korlátjától kívülről.
* Ha éjszaka úszik alkalmazzon mesterséges megvilágítást a biztonsági jelek, a létrák, a medence alja és a járdák megvilágítására.
* Maradjon távol a medencétől, ha alkohol vagy drog befolyása alatt van.
* Tartsa távol a gyermekeket a medence fedéstől, hogy elkerüljék a belegabalyodást, fulladást vagy más súlyos sérülést.
* A medence takarót használat előtt teljesen el kell távolítani. Sem gyerek sem felnőtt nem lehet a takaró alatt.
* Addig ne takarja be a medencét míg egy valaki is a medencében van.
* Őrizze a a medencét és környékét tisztán hogy elkerülje a megcsúszásokat, eséseket és az olyan tárgyakat amely sérülést okozhat.
* Védjen minden medence használót a szabadidős vízi betegségektől, tartsa a medencevizet higiénikusan.
* Minden medence állapota romlik, elhasználódik. Bizonyos típusú idő előtti romlás üzemeltetési hibára vezethető vissza és a medencéből nagymennyiségű víz vesztességet okozhat. Ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen kezelje a medencéjét.
* Ez a medence csak kültéri használatra való.
* Ürítse le és tárolja el a medencét, amikor hosszabb időre nem használja. Lásd a tárolási utasítást.
* Amíg az úszómedence használatban van a keringtető szivattyúnak működni kell annak biztosítása érdekében, hogy végül naponta a medence teljes víz mennyiségét megszűrje. Nézze meg a szivattyú kezelési utasítását, hogy a szükséges üzemórát kiszámíthassa.

A MEDENCE KORLÁTOK ÉS A TAKARÓ NEM HELYETTESÍTIK A FOLYAMATOS ÉS FELELŐS FELNŐTT FELÜGYELETET. A MEDENCÉHEZ NEM JÁR TESTŐR. A FELNŐTTRE AZÉRT VAN SZÜKSÉG, HOGY ELJÁRJON, MINT TESTŐR ÉS VÉDJE AZ ÉLETÉT MINDEN MEDENCE HASZNÁLÓNAK, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKÉT A MEDENCÉBEN ÉS KÍVÜLE.

**HA NEM KÖVETI EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET ANYAGI KÁRT, SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET.**

**Tanácsadás:**

A medencetulajdonosoknak szüksége lehet arra, hogy megfeleljenek a helyi vagy állami törvényeknek

a gyermekbiztonsági kerítéssel, a világítással és más biztonsági követelménnyel kapcsolatos követelménynek. Az ügyfelek vegyék fel a kapcsolatot a helyi bejegyzett építésszel vagy irodával további részletekért.

**FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

A termék telepítése és használata előtt gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az utasításokat. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági útmutatók a víz minőségének megőrzésének kockázataira vonatkoznak, de nem minden esetben oldhatják meg az összes kockázatot és veszélyt.

Bármilyen vízi aktivitásnál mindig óvatos legyen, használja az eszét és a helyzet józan megítélését tegye meg. Őrizze meg a dokumentációt. A csomagolást gondosan el kell olvasni és meg kell őrizni.

További figyelmeztetéseket lásd a terméken.

**Általánosság**

* Vizsgálja meg az alkatrészeket ne legyen rozsdás, éles élek ne okozzanak sérülést különösen a hozzáférhető helyeken.

**Úszni nem tudók biztonsága**

* Az illetékes felügyelő felnőtt által mindenkor szükséges a gyenge úszók és nem úszók folyamatos, aktív és éber felügyelete (figyelemmel, hogy az öt év alatti gyermekek a legveszélyesebbek a fulladás veszélyére).
* Jelölje ki a megfelelő felnőttet, aki minden használatkor felügyel.
* A gyenge úszóknak vagy a nem úszóknak a medence használatakor személyi védőfelszerelést kell viselniük.
* Ha a medence nincs használatban, vagy felügyelet nélkül van, távolítsa el az összes játékot a medencéből és annak környékéről, hogy elkerülje a gyerekek vonzását a medencébe.

**Biztonsági eszközök**

* Javasoljuk, hogy akadályt telepítsen (ajtót, ablakot biztonságosan rögzítsen), hogy megakadályozza illetéktelen hozzáférését a medencéhez.
* Az akadályok, medencefedések, medence-riasztók vagy hasonló biztonsági eszközök hasznos segítséget nyújtanak, de nem helyettesítik a folyamatos és kompetens felnőtt felügyeletet.

**Biztonsági felszerelések**


* Ajánlatos mentőöv elhelyezése a medencénél.
* Tartson egy működő telefont és egy segélyhívószámot a medence közelében.

**A medence biztonságos használata**

* Mindenkit, különösen a gyermekeket ösztönözni kell, hogy megtanuljanak úszni.
* Ismerje meg az alapvető életmentési alapokat és rendszeresen frissítse ezt a tudását. Ez vészhelyzet esetén életmentő különbséget tehet.
* Ismertesse az összes medence felhasználójával, beleértve a gyermekeket is, hogy mit kell tenni vészhelyzet esetén.
* Soha ne merüljön el sekély vízben. Ez sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
* Alkohol vagy gyógyszer hatása alatt ne használja a medencét, ami károsíthatja a medence használatának biztonságát.
* A medence fedését teljesen távolítsa el a vízfelszínről, mielőtt belépne a medencébe.
* Védje a medencék használóit a vízzel összefüggő betegségekből a medence vizének kezelésével és a jó higiéniai gyakorlat fenntartásával. A használati útmutatóban olvassa el a vízkezelési irányelveket.
* Tárolja a vegyszereket (pl. Vízkezelést, tisztítást vagy fertőtlenítőszereket) gyermekektől elzárva.
* Az eltávolítható létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
* Tartsa be a medence falán lévő figyelmeztetéseket és biztonsági jeleket.

**ALKATRÉSZJEGYZÉK**


A termék összeszerelése előtt áldozzon néhány percet az ábra megtekintésére, hogy megismerje az összes alkatrészt.



**MEGJEGYZÉS**: A kép csak illusztráció.A tényleges termék változhat. Nem mérethelyes.

**305 cm, 366 cm, 396 cm, 427 cm, 457 cm & 488 cm típusok**

(A darabszám függ a medence méretétől)



**MEGJEGYZÉS:** a képek csak illusztrációk. Az aktuális termék ettől eltérhet. Nem méretarányos.

**549 cm, 610 cm és 732 cm típusok**

(A darabszám függ a medence méretétől)

**PRISMA KERETES™ PREMIUM MEDENCE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref.No.** | **Megnevezés** | **Medence méret és darabszámok** | | | | | | | | | |
| **305cm** | **366cm** | **396cm** | **427cm** | **457cm** | **488cm** | **488cm**  **chevron** | **549cm** | **610**  **cm** | **732**  **cm** |
| 1 | Lefolyó csatlakozó | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lefolyó szelepsapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | T-összekötő | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 4 | Lábtartó (talp) | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 5 | Vizszintes rúd | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 6 | Medence fólia (leeresztő szeleppel) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Függőleges láb | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 8 | Alátét (opció) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Medence fedő (opciós) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Menetes csődugó (1 extrával) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref.No.** | **Megnevezés** |  | **Alkatrész darabszámok** | | | | | | | | |
| **305x76cm** | **305x99cm** | **366x76cm** | **366x84cm** | **366x91cm** | **366x99cm** | **366x**  **122cm** | **396x**  **99cm** | **427x**  **107cm** |  |
| 1 | Lefolyó csatlakozó | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 |  |
| 2 | Lefolyó szelepsapka | 10649 | 10649 | 10649 | 10649 | 10649 | 10649 | 10649 | 10649 | 10649 |  |
| 3 | T-összekötő | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12802 | 12802 |  |
| 4 | Lábtartó (talp) | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12465 | 12465 |  |
| 5 | Vizszintes rúd | 12807 | 12807 | 12807 | 12807 | 12807 | 12807 | 12807 | 12809 | 12809 |  |
| 6 | Medence fólia (leeresztő szeleppel) | 10084 | 12877 | 10096 | 12878 | 12879 | 10086 | 10087 | 12800 | 10088 |  |
| 7 | Függőleges láb | 12823 | 12824 | 12823 | 12825 | 12826 | 12824 | 12827 | 12576 | 12828 |  |
| 8 | Alátét (opció) | - |  | - | - | - | - | - | - | 10080 |  |
| 9 | Medence fedés (opció) | - |  | - | - | - | - | - | 11142 | 11054 |  |
| 10 | Menetes csődugó | 10127 | 10127 | 10127 | 10127 | 10127 | 10127 | 10127 | 10127 | 10127 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref.No.** | **Megnevezés** | **Medence méret és darabszámok** | | | | | | | | |
| **457x**  **84cm** | **457x**  **91cm** | **457x**  **107cm** | **457x**  **122cm** | **488x122cm** | **488x122cm**  **CHEVRON** | **549x**  **122cm** | **610x**  **132cm** | **732x**  **132cm** |
| 1 | Lefolyó csatlakozó | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 |
| 2 | Lefolyó szelepsapka | 10649 | 10649 | 11044 | 11044 | 11044 | 11044 | 11044 | 11044 | 11044 |
| 3 | T-összekötő | 12802 | 12802 | 12802 | 12802 | 12802 | 12802 | 12803 | 12803 | 12803 |
| 4 | Lábtartó (talp) | 12465 | 12465 | 12465 | 12465 | 12465 | 12465 | 12476 | 12476 | 12476 |
| 5 | Vizszintes rúd | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12822 | 12822 | 12822 |
| 6 | Med. fólia (leeresztő szeleppel)-kék | 12881 | 12882 | 10089 | 10090 | 10091 | 13238 | 10092 | 10093 | 10094 |
| 7 | Függőleges láb | 12574 | 12575 | 12828 | 12829 | 12829 | 12829 | 12830 | 12831 | 12831 |
| 8 | Alátét (opció) | 18932 | 18932 | 18932 | 18932 | 18927 | 18927 | 18933 | 11290 | 18935 |
| 9 | Medence fedés (opció) | 18901 | 18901 | 18901 | 18901 | 10754 | 10754 | 18937 | 11289 | 18929 |
| 10 | Menetes csődugó | 10127 | 10127 | 10127 | 10127 | - | - | - | - | - |

**SZÜRKEFÁS PRISMA KERETES™ PREMIUM MEDENCE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref.No.** | **Megnevezés** | **457x122cm** | | **549x122cm** | |
| **Db szám** | **Alk.szám** | **Db szám** | **Alk.szám** |
| 1 | Lefolyó csatlakozó | 1 | 10201 | 1 | 10201 |
| 2 | Lefolyó szelepsapka | 1 | 11044 | 2 | 11044 |
| 3 | T-összekötő | 15 | 12802G | 18 | 12803G |
| 4 | Lábtartó (talp) | 15 | 12465 | 18 | 12476 |
| 5 | Vizszintes rúd | 15 | 12809G | 18 | 12822G |
| 6 | Med. fólia (leeresztő szeleppel) | 1 | 10090G | 1 | 10092G |
| 7 | Függőleges láb | 15 | 12829G | 18 | 12830G |
| 8 | Sátoralj (opció) | 1 | 18932 | 1 | 18933 |
| 9 | Medence fedés (opció) | 1 | 18901 | 1 | 18937 |
| 10 | Menetes csődugó (egy extrával) | 3 | 10127 | - | - |

**FONTOS INFORMÁCIÓ, HELYKIVÁLASZTÁS ÉS ALAP ELŐKÉSZÍTÉS**

|  |
| --- |
| **FIGYELMEZTETÉS**   * **Biztosítsa, hogy minden ajtó, ablak és biztonsági korlát megakadályozzák illetéktelenek szándékos, jogosulatlan, felügyelet nélkül a medencébe való belépését.** * **Szereljen fel biztonsági korlátot, hogy megszüntesse a kisgyerekek és háziállatok medencéhez való hozzáférését.** * **A medencét lapos, vízszintes, tömör földön állítsák fel és szereljék össze, majd töltsék fel vízzel követve az útmutatót, hogy ne eredményezhesse sem a medence összeomlását, sem annak lehetőségét, hogy egy benne levő személy kisodródjon a vizzel és ezáltal súlyos sérülés vagy anyagi kár keletkezzen.** * **Áramütés veszélye: a szivattyút csak egy földelt, áramvédelemmel ellátott csatlakozóba csatlakoztassa. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne használjon hosszabbítót, időzítőt, adaptert , használjon megfelelő csatlakozást. Mindig biztosítsanak megfelelő helyi hálózat elérést. Keressen olyan helyet a vezetéknek ahol a fűnyíró, sövénynyíró és más készülék nem okozhat kárt benne. Nézze meg a szivattyú útmutatóját további figyelmeztetések és utasítások céljából.** * **Súlyos sérülésveszély: ne próbálja nagyobb szélben összeszerelni a medencét.** |

**Válasszon egy kültéri helyszint a medencének a következő követelmények szem előtt tartásával:**

1, Annak a területnek ahol a medencét felállítják **abszolút simának és vízszintesnek**

kell lennie. **Ne** állítsa fel a medencét a lejtőn vagy ferde felületen

2, A talajfelszínnek tömörnek kell lenni és szilárdnak ahhoz, hogy ellenálljon a

felállított és feltöltött medence nyomásának és súlyának. Ne állítsa fel a medencét

sár, homok, puha vagy laza talajviszonyok között.

3, **Ne** állítsa fel a medencét állványra, erkélyre vagy dobogóra.

4, A medence körül szükséges 122 cm hely az egyéb tárgyaktól, hogy a gyerekek

hozzáférhessenek a medencéhez.

5, A medence alatt veszélyes lehet a fű. A kifröccsenő klórozott medencevíz veszélyeztetheti a

környező vegetációt.

6. Elöszőr el kell az agresszív füvet távolítani. Számos fűtípus mint pl. St.Augustine és Bermuda

nőhet a fóliánál. Ha a fű kilyukasztja a fóliát az nem gyártási hiba, nem terjed ki rá a jótállás.

7. A terület könnyítse meg a medencevíz leeresztést mind használat után és/vagy hosszabb tárolás

esetén.

|  |
| --- |
| **FONTOS**  **Mielőtt bárki megengedné a medence használatát, tartson egy családi találkozót. Hozzon létre szabályokat, biztonsági rendelkezéseket és vizi biztonsági információkat egy kézikönyvben. Ezeket a szabályokat ismertesse a medence összes használójával a vendégekkel együtt.** |

**MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)**

Megvásárolhatja ezt a medencét Intex Krystal Clear szivattyúval. A szivattyú saját telepítési útmutatóval rendelkezik. Először állítsa fel a medencét utána szerelje össze a szivattyút.

Becsült szerelési idő 30-60 perc. (Megjegyzés: A szerelési idő csak közelítő és egyedi szerelési tapasztalattal változhat)

**1, A fólia előkészítése**

* Találjon egy lapos, vízszintes helyet amely mentes a kövektől, ágaktól vagy más éles tárgyaktól, amelyek kiszúrhatják a medence bélését vagy sérüléseket okozhatnak.
* Gondosan nyissa ki a kartondobozt , amiben a fólia és a medence tartozékok vannak, hogy abban később télen , amikor nem használja a medencét, tárolhassa újból.

|  |  |
| --- | --- |
| * Vegye ki és terítse le a sátorlapot (**8**) a tiszta felületre. majd vegye ki a fóliát (**6**) és terítse a sátorlapra a leeresztő szeleppel a vízelvezetés felé. Helyezze a leeresztő szelepet távol a háztól. Hagyja, hogy a nap melegítse a bélést mielőtt behelyezzük a csöveket (**5**) a hüvely nyílásaiba.   **FONTOS:** **a medence felállítását legalább két ember végezze. Ne húzza a fóliát a földön, mert ez kárt okozhat, a medence szivárgását (lásd 1. ábra)** |  |

* A medencebélés telepítése során a tömlőkapcsolatok nyílása az elektromos csatlakozás felé legyenek. A medence szélétől karnyújtásnyira kell lenni a szivattyú elektromos csatlakozása.

**2, A vízszintes rudak elhelyezése**

* A keretes medence lábai (**7)** és a vizszintes merevítők (**5**) két csoportra oszthatók. A nagyobb átmérõk azok a vízszintes csövek, amelyeket a bélés tetején a hüvely nyílásokba csúsztatnak (tolnak be). A kisebb átmérőjűek a függőleges lábak. Mind a lábak, mind a csövek illeszkednek a T-csatlakozókba (**3**). **MEGJEGYZÉS: Szórjon talkumport a vízszintes csövekre, mielőtt becsúsztatná őket a medence bélés hüvelyébe. Ez megkönnyíti a csövek eltávolítását a bélésből a medence szétszerelésekor.**

|  |  |
| --- | --- |
| * Bármely helyről indulva, mindig ugyanabba az irányba haladjon, tegye a vízszintes rudakat/csöveket a hüvelybe. Miután a cső közepére került, vegye a T-csatlakozók egyikét, és rögzítse az illesztést a cső egyik végéhez. Tolja be erősen a csövet a T-csuklóba. Ismételje meg ezt az eljárást a körbe haladva, amíg az összes csövet és csatlakozást össze nem kapcsolták. **(lásd 2.1 és 2.2 ábrákat) MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy egy helyről induljon, és ugyanabba az irányba az utolsó rögzítésig haladjon. Ne indítsa el több helyről, mivel ez megnehezíti a csatlakozásokat és illesztéseket.** |  |

**MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)**

|  |  |
| --- | --- |
| * Az utolsó csatlakozást egy kicsit nehezebb összecsatlakozatni, de megkönnyíti, ha megemeli kb. 5cm-rel az utolsó T-idomot és rudat. Helyezze a csatlakozásba a rudat és közben engedje le, hogy helyükre kerüljenek a darabok. A cső így könnyen becsúszhat az illesztésbe (lásd a 2.3 rajzot). A lábak csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az utolsó vízszintes csatlakozás teljesen illeszkedik-e.   **3. Függőleges lábak szerelése**   * Helyezze először a lábak végének sapkáját (**4)** az egyes lábak (**7**) aljára. A csövek a T csatlakozó elemekkel a földön nyugszanak, csúsztassa az egyik függőleges lábat a fólia közepén lévő hurkon keresztül a T- elem aljába (3). (**Lásd 3.1 ábra).** Folytassa az összes lábbal ezt a műveletet.      * Mozgassa a csöveket úgy, hogy valamennyi láb függőleges pozicióba kerüljön.(**lásd 3.2ábra**) A T-csatlakozókat nyomja lefelé, ellenőrizze, hogy minden láb stabilan a helyére került. * Óvatosan igazítsa meg a lábakat, hogy függőlegesen és merőlegesen legyenek a talajra. |  |

**4. A medence feltöltése**

* Az alábbiak tömlőcsatlakozókkal ellátott medencebélésekre (457 cm és a medence alatti) vonatkoznak . Ha a medencét szűrőszivattyú nélkül vásárolták, illessze be a három dugóból (**10)** kettőt a fekete szűrőszivattyú kimenetébe. Ezt belülről tegye, hogy a feltöltéskor a víz ne folyjék ki. Ha a medencét szűrőszivattyúval vásárolták, először olvassa el a Krystal Clear ™ szűrőpumpa kézikönyvet, majd folytassa a következő telepítési lépéssel.

* Mielőtt elkezdi feltölteni vízzel a medencét, győződjön meg róla, hogy a medence belsejében levő

leeresztő nyílás dugója be legyen dugva, és a leeresztő nyílás külső oldalon levő sapka szorosan fel

legyen csavarva. Töltsön vizet a medencébe max. 2.5 cm magasságig; és nézze meg, nincs-e

érzékelhető lejtés a medence aljában.

**FONTOS: Ha a víz a medencében az egyik oldalára folyik, akkor a medence nem teljesen vízszintes. A medence sík talajon történő felállításakor a medence megdönthet, ami az oldalfal anyagának kidomborodását és a medence esetleges összeomlását eredményezheti. Ha a medence nem teljesen vízszintes, akkor engedje le a medencét, vízszintessé tegye a területet, vagy mozgassa a medencét egy másik helyre ami vízszintes, és töltse fel a medencét a fenti utasítások szerint.**

* Kezdje el kisimítani a maradék ráncokat (a medence belsejétől indulva) kinyomva azokat addig, ahol a medence alja és oldala találkozik. Ha a sátoralj okozza a ráncokat, akkor két felnőtt húzza kétfelől, hogy eltüntessenek minden ráncot. A folyamat során a medencébe való belépéskor vagy az onnan való kilépéshez használja a megfelelően összeállított medence létrát. Ügyeljen arra is, hogy az összes láb függőleges és merőleges legyen a talajra.

|  |  |
| --- | --- |
| * Töltse fel a medencét vízzel, közvetlenül a hüvelyvonal alá.   (**lásd a 4. ábrát**) |  |

**MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS VEGYSZEREZÉSE**

|  |
| --- |
| **FIGYELMEZTETÉS**  **EMLÉKEZTETŐ**   * **Védje az összes medencehasználót az összes vízi betegségektől azzal, hogy tisztán tartja és fertőtleníti. Ne nyelje le a medencevizet. Mindig tartsa be a szükséges higiéniát.** * **Őrizze a medencét tisztán és világosan. A medence alja a medence peremétől nézve jól látható legyen.** * **Őrizze a gyerekeket a medence takarótól távol, hogy elkerülje a belegabalyodást, amely fulladást vagy más sérülést okozhat.** |

**Víz kezelése**

**A megfelelő vízegyensúly fenntartása a fertőtlenítők megfelelő használatával az egyetlen legfontosabb tényező a bélés élettartamának és megjelenésének maximalizálásában, valamint a tiszta, egészséges és biztonságos víz biztosításában.** **A helyes technika fontos a víz vizsgálatához és a medencevíz kezeléséhez.** **Vegye fel a kapcsolatot a medence szakembereivel a kémiai, tesztkészletek és tesztelési eljárások tekintetében.** **Feltétlenül olvassa el és kövesse a vegyszergyártó írásbeli utasításait.**

1. Soha ne hagyja a klórt érintkezni a fóliával csak, ha már feloldódott. A szemcsés vagy tablettás klórt először oldja fel egy vödör vízben, majd adja hozzá a medencevízhez. Hasonlóképpen a folyékony klórt is keverjük azonnal össze a medencevízben.
2. Soha ne keverjen vegyszereket egymással össze. Adja a vegyszereket külön-külön a medencevízhez. Alaposan oldjuk fel a vegyszereket mielőtt egy másikat teszünk a vízbe.
3. Egy Intex medence fölöző és egy Intex porszívó rendelkezésre áll a medencevíz tisztaságának fenntartására. Nézze a medence kiegészítőket a kereskedőnél.
4. Ne használjon magasnyomású mosót a medence tisztításához.

**HIBAELHÁRÍTÁS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBLÉMA** | **LEÍRÁS** | **OKA** | **MEGOLDÁS** |
| alga | -zöld víz  -zöld és fekete pontok a fólián  -a fólia csúszós és büdös | -klór és pH szintet állítani kell | -szuper klórral sokk kezelés, pH beállítás az ajánlott szintre  -porszívózás a fenéken  -megfelelő klórszint tartása |
| színes víz | -a víz kékre, barnára vagy feketére vált amikor először klórozza | -réz, vas vagy mangán a vízben amit a klór kioxodál | -pH értéket az ajálott szintre hozni  járassa a szűrést amig kitisztul a víz  -cserélje a szűrőpatront |
| lebegő anyag úszik a vízben | -a víz felhős vagy tejes | -kemény víz túl magas pH szintnél  -klórtartalom alacsony  -idegen anyag a vízben | -helyes pH szint, kérje a kereskedő tanácsát  -ellenőrizze a klórtartalmat  tisztítsa ki a szűrőpatront |
| állandó alacsony vízszint | -vízszint alacsonyabb, mint előző nap | -repedés vagy lyuk a fólián vagy tömlőn | -javító kittel javítani  -meghúzni a csatlakozókat  -cserélni a tömlőket |
| üledék a medence alján | -kosz vagy homok a medence alján | -intenzív medencehasználat kívül-belül | -használjon Intex porszívót a fenék takarítására |
| úszó törmelékek | -levelek, rovarok, stb | -medence túl közel van a fákhoz | -használjon Intex fölözőt |

**MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS VÍZTELENÍTÉSE**

|  |  |
| --- | --- |
| **VIGYÁZAT** | MINDIG KÖVESSE A VEGYSZERGYÁRTÓK UTASÍTÁSAIT AZ EGÉSZSÉGRE ÉS VESZÉLYEKRE VALÓ FIGYELMEZTETÉSEIT |


**Ne tegyen vegyszert a medencébe, ha vannak benne, mert bőr és szem irritációt okozhat.**

Koncentrált klór károsíthatja a medence fóliát. Az Intex Ltd., a vele kapcsolatban álló vállalatok, a meghatalmazott ügynökei, a szolgáltatási központjai, kiskereskedők vagy alkalmazottai nem vállalnak felelőséget a vevő vagy más fél medencével kapcsolatos vesztességeire, a vegyszerekre vagy a vízkárokra. **Tartson tartalék szűrőt. Cserélje a patronokat kéthetente.** Ajánljuk, hogy Intex Krystal Clear szivattyút használjon a föld feletti medencékhez.

**A TÚL SOK ESŐ: a medence túltöltésének elkerülése érdekében azonnali esővíz elvezetés szükséges, hogy a vízszint a maximumnál ne legyen nagyobb.**

**Hogyan ürítse le a medencéjét a hosszútávú tárolásra**

1. Járjon utána a helyi előírásoknak a medencevíz kezelésére (ürítés) vonatkozóan.
2. Győződjön meg arról, hogy a medencében lévő leeresztő dugó csatlakoztatva van-e
3. Vegye le a kupakot a leeresztőről a medence külső falánál.
4. Csatolja az anya végénél a kerti tömlőt a leeresztő csatlakozóhoz (**1**).
5. Helyezze a tömlő másik végét egy olyan területre, ahol a víz biztonságosan elszivárog, a háztól és szomszédtól távol van.
6. Csatlakoztassa a csatorna csatlakozót a leeresztő szelephez. **MEGJEGYZÉS: a leeresztő csatlakozó nyomni fogja a leeresztő dugót, ami kinyilik és a víz azonnal kezd kifolyni.**
7. Amikor a víz elvezetés megáll, emelje fel a medence ellenkező oldalát, mint ahol a leeresztő van, és így a maradék víz is kifolyik a medencéből.
8. Húzza ki a tömlőt és az adaptert, ha készen van.
9. Helyezze vissza a dugót a leeresztő szelepbe a medencében a tároláshoz.
10. Tegye a leeresztő védősapkát kívülről a helyére.
11. A szerelési utasítás fordított módján távolítsa el a csatlakozó részeket.
12. Győződjön meg arról, hogy a medence és minden alkatrésze teljesen száraz tárolás előtt. A napon hagyjuk egy órát száradni azután hajtogassuk össze. (**lásd 5.ábra**). Szórja meg a fólia felületét hintőporral, hogy az összetapadást meggátolja és a maradék nedvességet felszívja.
13. Hozzon létre agy négyzet alakot. Kezdje az egyik oldalon, hajtsa a fólia 1/6-t önmagára kétszer. Tegye ugyanezt az ellenkező oldalakon is (**lásd 61.1 és 6.2 ábra**).
14. Miután létrehozta a két ellentétes oldalon a hajtásokat, egyszerűen hajtsa a két behajtott részt egymásra, mintha egy könyvet összecsukna (**lásd 7.1 és 7.2 ábra**).
15. Hajtsa a két hosszú véget középre (**lásd 8. ábra**).
16. Végül hajtsa a két felet egymásra mintha a könyvet becsukná és kész a kompakt fólia (**lásd 9. ábra**).
17. Tárolja a fóliát és tartozékokat száraz temperált tárolási helyen 0 és 40 fok C között.
18. Az eredeti csomagolást használhatja a tárolásra.



**TÉLI ELŐKÉSZÜLETEK**

**Föld feletti medence téliesítése**

**Használat után könnyen leürítheti és eltárolhatja a medencéjét egy biztonságos helyen. Néhány medence tulajdonos azonban dönthet úgy is, hogy állva hagyják egész éven át. Hideg helyen, ahol fagypont előfordul jégkár veszélye érheti a medencét. Ezért azt javasoljuk, hogy amikor a hőmérséklet 0 fok C alá süllyed eressze le a medencét, szerelje szét és egy megfelelő helyen tárolja. Lásd még a „Hogyan ürítse le a medencéjét a hosszútávú tárolásra” fejezetet.**

**Amennyiben úgy dönt, hogy a medencéjét a szabadban hagyja, a hőmérséklet nem megy 5˚C alá, készítse azt elő a következők szerint:**

1. Tisztítsa meg alaposan a medence vizét. Ha Easy Set Pool vagy Ovális Frame Pool típusú medencéje van győződjön meg arról, hogy a medence felső gyűrűje megfelelően fel van-e fújva.
2. Vegye ki a fölözőt (ha van felszerelve) és valamennyi csatolt menetes szűrő csatlakozót. Cserélje a szűrőhálót, ha szükséges. Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész tartozék tiszta és teljesen száraz.
3. Csatlakoztassa a bemeneti és kimeneti csatlakozókat a medence belsejébe a mellékelt csatlakozóval (457cm és alatti méretek). Csukja be a bemeneti és kimeneti dugattyú szelepet (488cm és annál nagyobb méretnél).
4. Vegye ki a létrát (ha bent van) és tárolja védett helyen. Ügyeljen arra, hogy a létra száraz legyen.
5. Távolítsa el a tömlőket, amelyek a szivattyút és a szűrőt a medencéhez csatlakoztatják.
6. Adja hozzá a téli időszakra megfelelő vegyi anyagokat. Konzultáljon a medence kereskedőjével mely vegyi anyagokat és hogyan kell használni. Ez nagymértékben területileg változhat.
7. Medence fedése Intex Pool Cover-rel. **FONTOS** **MEGJEGYZÉS: INTEX MEDENCEFEDÉS NEM BIZTONSÁGI FEDÉS.**
8. Tisztítsa meg és ürítse le a szivattyút, szűrőházat és tömlőket. Távolítsa el és dobja el a régi szűrőbetétet. Tegyen félre egy tartalék patront a következő szezonra.
9. Vigye a szivattyút és a szűrő alkatrészeket beltérre és tárolja biztonságos és száraz helyen 0 és 40˚C között..

**ÁLTALÁNOS VIZI BIZTONSÁG**

**A vizi kikapcsolódás szórakozás és gyógyászati célokat is szolgál. Mindamellett vele járhat sérülés és halálos sérülés veszélye. A sérülés esélyének csökkentése érdekében olvassa el és tartsa be a termékre vonatkozó összes figyelmeztetést, utasítást. Ne feledje azonban, hogy a termékre vonatkozó figyelmeztetések, utasítások és biztonsági óvintézkedések csak a vizi kikapcsolódás néhány általános kockázatát részletezik, de nem térnek ki az összes lehetséges kockázatra és veszélyre.**

**A további biztonság érdekében ismerkedjen meg az alábbi általános óvintézkedésekkel, valamint a nemzetközileg elismert biztonsági szervezetek útmutatóival:**

* Követelje meg az állandó felügyeletet. Egy illetékes felnőtt legyen kinevezve, mint „testőr” vagy vizi őr különösen, ha gyerekek vannak a medencében vagy körülötte.
* Tanuljon meg úszni.
* Fordítson időt a szív-tüdő újraélesztésa (CPR) és elsősegélynyújtás elsajátítására
* Tájékoztasson mindenkit aki felügyeli a medencehasználókat a lehetséges veszélyekről és védőberendezések használatáról, mint a zárható ajtók, akadályok, stb.
* Téjékoztasson minden medencehasználót, beleértve a gyerekeket is mit kell tenni vészhelyzetben.
* Mindig hallgasson a józan eszére és hozzon megfelelő döntéseket a vizi tevékenységek élvezésekor.
* Felügyelet, felügyelet, felügyelet

**KORLÁTOZOTT GARANCIA**

Az Ön Intex medencéjéta legjobb minőségű anyagokból és munkával állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott garancia csak az Intex medencére érvényes.

Ez a korlátozott garancia kiegészíti és nem helyettesíti az Ön törvényes jogait és jogorvoslati lehetőségit. Amennyiben ez a garancia összeegyeztethetetlen bármely törvényes jogával, akkor azok elsőbbséget élveznek. Például, a fogyasztóvédelmi jogszabályok az egész EU-ban biztosítják a törvényes garanciális jogokat amellett, hogy ettől a korlátozott garanciától mit kap: az EU fogyasztói törvények információiért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapjára,

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\_en/htm.

A jelen korlátozott garancia kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik és nem ruházható át. Ez a korlátozott garancia a kiskereskedelmi vásárlás napjától érvényes. Őrizze meg az eredeti vásárlási számlát és ezt a dokumentumot, mert azokat csatolnia kell a garancia igényéhez , különben érvénytelen lesz a korlátozott garancia.

Medence fólia és keret garancia - 1 év

Ha a garancia ideje (fent jelzett) alatt gyártási hibát talál a forduljon az „Intex Márkaszervízhez”. Ha a termék az Intex Szervizhez kerül az megvizsgálja és eldönti a garancia jogosságát. Ha a termék a garancia hatálya alá tartozik a terméket megjavítják, vagy ugyanarra cserélik vagy hasonlóra (Intex választása szerint) díjmentesen.

Az Ön országára vonatkozó egyéb törvényes jogok mint ez a garancia, nem illetik meg. Országában a lehetséges mértékig az Intexnek semmilyen felelősége sincs Ön felé sem bárki harmadik személy felé közvetett vagy közvetlen kárért az Intex medence használatából eredően sem az Intex sem az ügynökei és alkalmazottai cselekvésével összefüggésben (a termék gyártási hibáit is beleértve). Ha az ország nem teszi lehetővé a felelősség kizárását vagy korlátozását véletlen vagy következményes károkért, ez a korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

Meg kell jegyezni, hogy a korlátozott garancia nem vonatkozik a következő körülményekre:

* Ha az Intex medencét gondatlansággal, rendellenesen használja, a kezelési útmutatóval ellentétesen, helytelenül tartja karban vagy tárolja;
* Ha az Intex medence a minőségi ellenőrzésétől független körülmények miatt sérül meg, beleértve, de nem kizárólagosan a rendes kopást, a természeti károkat (tűz,víz, fagyás, eső) vagy egyéb környezeti erők által okozott kilyukadás,kopás és sérülés;
* Nem az Intex által értékesített alkatrészek és/vagy szerkezeti elemek esetén;
* Az Intex medencén bárki jogosulatlan változtatására, javításokra vagy szétszerelésre, amelyet nem az Intex szervize végzett.

A medencevíz elvesztésével összefüggő költségekre, vegyszerekre vagy vízkárokra nem vonatkozik a garancia. Nem terjed ki a garancia bármely tulajdonban vagy személyben okozott kárra.

Gondosan olvassa el a használati útmutatót, kövesse az Intex medence üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Mindig ellenőrizze a terméket használat előtt. Ez a korlátozott garancia elvész, ha a használati utasítást nem tartja be.