**FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

**Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót mielőtt telepítené és használná a terméket**

**.**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚ**

 Model DP30220

220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W

 Hmax 2.5 m, Hmin 0.01 m, IPX8

 

 Csak tájékoztató jellegű kép. Őrizze meg későbbi használatra.

**Ne felejtsen el kipróbálni egyéb Intex termékeket: medencéket, medence tartozékokat, felfújható medencéket, otthoni játékokat, felfújható ágyakat és csónakokat, amelyek nagyobb viszonteladóknál kaphatók vagy látogasson el honlapunkra.**

**A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt, az Intex fenntartja magának azt a jogot, hogy a megjelenést és a specifikációt megváltoztassa, amely eredményezi a használati utasítás frissítéseit külön értesítés nélkül.**



**TARTALOMJEGYZÉK**

Figyelmeztetés 3-4

Alkatrészlista 5

Telepítési útmutató 5

Hibaelhárítási útmutató 6

Hosszútávú tárolás 6

Korlátolt garancia 7

**ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT**

**FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

**Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót mielőtt telepítené és használná a terméket**

**FIGYELMEZTETÉS**

\* A gyermekeket és a fogyatékkal élőket mindig felügyelje.

\* A gyermekeket tartsa távol ettől a terméktől és minden elektromos vezetéktől.

\* Vigyázni kell, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel. A medence tisztítását és

 felhasználói karbantartását felnőtt , 18 éves kortól végezze és aki ismeri az

 áramütés kockázatát.

\* A berendezést gyerekek 8 éves kortól és olyan személyek akik csökkent fizikai,

 érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy nem megfelelő ismerettel,

 tapasztalattal rendelkeznek használhatják, ha megkapták a berendezés

 biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és megértették a veszélyeket.

\* Csak felnőtt szerelheti össze és szét.

\* A keringető szivattyút csak földelt aljzatba csatlakoztassa, amely FI-relével

 (életvédelmi relével) védett, és max. 30mA érzékeny.

\* Mindig húzza ki a konnektorból a terméket, mielőtt elmozdítaná, tisztítaná,

 szervizelné vagy a terméken bármilyen beállítást végezne.

\* A csatlakozó dugóhoz hozzá kell férnie a termék telepítése után.

\* Ne temesse el az elektromos vezetéket. Helyezze a kábelt oda, ahol nem

 károsodhat fűnyíró-gép, sövénynyíró olló és egyéb készülék által.

\* Ha a hálózati kábel megsérült azt a gyártónak, szerviz megbízottjának vagy egy

 hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie, hogy minden kockázat elkerülhető

 legyen.

\* Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használjon

 hosszabbító vezetéket, időzítőt, elosztót az egység elektromos ellátására.

 Használjon egy megfelelően elhelyezett földelt konnektort.

**ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT**

**FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

**Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót mielőtt telepítené és használná a terméket**

**FIGYELMEZTETÉS**

\* Ne helyezze a terméket üzembe illetve húzza ki a konnektort, ha vízben áll vagy

 nedves a keze.

\* Tartsa a termék dugóját több mint 3,5 m-re a medencétől.

\* A búvárszivattyút ne működtesse, ha a medencét használják.

\* Ez a termék csak mobil medencékhez használható. Ne használja épített

 medencékhez. A tárolható medencét úgy alakították ki, hogy könnyedén

 szétszedhető legyen tárolás céljából és újra összerakható legyen eredeti

 konfigurációjához.

\* A készüléket csak magánhasználatra szánták.

\* Ezt a terméket csak a kézikönyvben leírt célokra lehet használni!

**A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA ANYAGI KÁROKAT, ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST, KOMOLY SÉRÜLÉSEKET VAGY HALÁLT OKOZHAT.**

A termékhez tartozó figyelmeztetők, útmutatók és biztonsági előírások a víz-rekreációs eszközök néhány általános veszélyeit mutatják be, és nem fedik át a kockázat és veszély minden esetét. Kérjük, használja a józan eszét és a jó ítélőképességét, amikor bármilyen vízi tevékenységet élvez.

**VIGYÁZAT**

A termikus kikapcsolás véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsoló berendezésen, például időzítőn keresztül használni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeresen bekapcsolnak és kikapcsolnak.

**ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT**

**ALKATRÉSZEK ISMERTETŐJE**

A termék összeszerelése előtt, szánjon néhány percet a darabjegyzék ellenőrzésére és ismerkedjen meg minden alkatrésszel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SORSZÁM | MEGNEVEZÉS | MENNY. | ALKATRÉSZ No. |
| 1 | MEDENCE LEERESZTŐ SZIVATTYÚ | 1 | 12666 |
| 2 | TÖMLŐTŐMÍTŐGYŰRŰ | 1 | 10134 |
| 3 | TÖMLŐBILINCS | 1 | 11489 |
| 4 | TÖMLŐ (32mmx5m) | 1 | 12656 |
| 5 | KERTI TÖMLŐ ADAPTER | 1 | 12668 |

**MEGJEGYZÉS:** A rajzok csak illusztrációként szolgálnak. Esetleges eltérés az aktuális terméktől lehetséges. Nem mérethelyes. |

Ha alkatrészt rendel a helyes modell számot és rendelési számot adja meg. Az összeszereléshez nem szükséges szerszám.

**SZERELÉSI ÚTMUTATÓ**



Behelyezni

Behelyezni

Medencében

Kerti locsoló

(nem tartozék)

Vízszint

Tápkábel

MEGJEGYZÉS: a medencében a víz mélysége nem haladhatja meg az 1.22m. A szivattyú motorjának szárazon futástól való védelme érdekében húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, miután a víz kiürült, vagy ha a megmaradt víz a szivattyú alapja alatt van.

**ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT**

**HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HIBA | OK | MEGOLDÁS |
| Szivattyú nem indul | \* A búvárszivattyú nincs bedugva.\* Fi-relé leoldott.\* Főbiztosíték leoldott.\* Szivattyú túlmelegedett, leoldott a  hőkapcsoló | \* Ellenőrizze a csatlakozást.\* Kapcsolja vissza a Fi-relét, ha marad a hiba hívjon szakembert.\* Nyomja vissza a főbiztosítékot, ha marad a hiba hívjon szakembert.\* Hagyja a szivattyút magátol lehülni. |
| Szivattyú nem nyomja a vizet vagy a vízáramlás túl lassú | \* Levegő maradt a szivattyúban és a tömlőben.\* Eltömődött a búvárszivattyú alja.\* A medencevíz nagyon  szennyezett, nagyok a törmelékek\* Szivattyú nem fekszik fel a  medence alján.\* Vízszin a szivattyú alatt van. | \* Távolítsa el a levegőt a szivattyúból  és a csőből.\* Tisztítsa meg a szivattyú alját  minden szennyeződéstől.\* Távolítsa el a nagy törmelékeket a  medence aljáról és a felszínéről  levélhálóval, ezután engedje le a  medence vizét.\* Mindig függőlegesen álljon a  szivattyú.\* Húzza ki a kábelt a konnektorból, ha  a víz a szivattyú alatt van. |

**HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS**

1. Húzza ki a kábelt a csatlakozó aljzatból.
2. Csak száraz alkatrészeket tároljon. Ez egyben jó idő az elektrolit cella szemrevételezésére és tisztítására.
3. Száraz helyen tárolja az egységet. A tárolási hőmérsékletet ellenőrizze és tartsa

 0 és 36 ͦ C között.

1. A tároláshoz az eredeti csomagolást lehet felhasználni.

**ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT**

**Korlátozott garancia**

Az Ön MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚJÁT a legjobb minőségű anyagokból és munkával állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott garancia csak a MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚJÁRA valamint az alább listázott alkatrészekre vonatkozik.

Ez a korlátozott garancia kiegészíti és nem helyettesíti az Ön törvényes jogait és jogorvoslati lehetőségit. Amennyiben ez a garancia összeegyeztethetetlen bármely törvényes jogával, akkor azok elsőbbséget élveznek. Például, a fogyasztóvédelmi jogszabályok az egész EU-ban biztosítják a törvényes garanciális jogokat amellett, hogy ettől a korlátozott garanciától mit kap: az EU fogyasztói törvények információiért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapjára,

 http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\_en/htm.

A jelen korlátozott garancia kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik és nem ruházható át. Ez a korlátozott garancia a kiskereskedelmi vásárlás napjától az alábbi időszakokra érvényes. Őrizze meg az eredeti vásárlási számlát és ezt a dokumentumot, mert azokat csatolnia kell a garancia igényéhez , különben érvénytelen lesz a korlátozott garancia.

 MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚ garanciája – 1 év

 Házak, szelepek és kötőelemek garanciája – 180 nap

Ha a garancia ideje (fent jelzett) alatt gyártási hibát talál a MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚNÁL, forduljon az „Intex Márkaszervízhez”. Ha a termék az Intex Szervizhez kerül az megvizsgálja és eldönti a garancia jogosságát. Ha a termék a garancia hatálya alá tartozik a terméket megjavítják, vagy ugyanarra cserélik vagy hasonlóra (Intex választása szerint) díjmentesen.

Az Ön országára vonatkozó egyéb törvényes jogok mint ez a garancia nem illetik meg. Országában a lehetséges mértékig az Intexnek semmilyen felelősége sincs Ön felé sem bárki harmadik személy felé közvetett vagy közvetlen kárért a MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚ használatából eredően sem az Intex sem az ügynökei és alkalmazottai cselekvésével összefüggésban (a termék gyártási hibáit is beleértve). Ha az ország nem teszi lehetővé a felelősség kizárását vagy korlátozását véletlen vagy következményes károkért, ez a korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

Meg kell jegyezni, hogy a korlátozott garancia nem vonatkozik a következő körülményekre:

* Ha a MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚT gondatlansággal, rendellenesen használja, a kezelési útmutatóval ellentétesen nem megfelelő feszültséggel vagy árammal működteti, helytelenül tartja karban vagy tárolja;
* Ha a MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚ az Intex minőségi ellenőrzésétől független körülmények miatt sérül meg, beleértve, de nem kizárólagosan a rendes kopást, a természeti károkat (tűz,víz, fagyás, eső) vagy egyéb környezeti erőket;
* Nem az Intex által értékesített alkatrészek és/vagy szerkezeti elemek esetén;
* A MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚ jogosulatlan változtatására, javításokra vagy szétszerelésre, amelyet nem az Intex szervize végzett.

A medencevíz elvesztésével összefüggő költségekre, vegyszerekre vagy vízkárokra nem vonatkozik a garancia. Nem terjed ki a garancia bármely tulajdonban vagy személyben okozott kárra.

Gondosan olvassa el a használati útmutatót, kövesse a MEDENCEVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚ üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Mindig ellenőrizze a terméket használat előtt. Ez a korlátozott garancia elvész, ha a használati utasítást nem tartja be.

**ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT**