**INTEX VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV **

**UJRATÖLTHETŐ KÉZI PORSZÍVÓ**

**Model CL1400 MAX. VÍZHŐMÉRSÉKLET 35 °C**

GONDOSAN OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ INFORMÁCIÓKAT MIELŐTT HASZNÁLNÁ A TERMÉKET!

**FIGYELMEZTETÉS**

\* Össze- és szétszerelést csak felnőttek végezhetnek. Ez nem játék.

\* Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi

képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha

felügyeletet kapnak vagy utasítást kaptak a a készülék biztonságos módon való használatára és

megértették az ezzel járó veszélyeket.

\* Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek

nem végezhetik felügyelet nélkül.

\* A készüléket csak a készüléken lévő jelölésnek megfelelő biztonsági extra alacsony feszültséggel

szabad táplálni.

\* Ne használja, ha a készülék bármilyen módon sérült. A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki

\* Ez készülék vákuum szívást hoz létre. Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjakat és a

testrészeket a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől.

\* Csak a jelen kézikönyvben meghatározott tartozékokat és cserealkatrészeket használja.

\* Soha ne hagyja a terméket a hálózatra csatlakoztatva hosszú távú tárolás esetén.

\* Soha ne hagyja a terméket a vízben, ha KI van kapcsolva, vagy ha lemerült az akkumulátor. .

\* Ne használja ezt a terméket medencenyitásra (szezon kezdete). Ezt a terméket rutin általános

karbantartásra tervezték medencéjére Ne használja hosszabb ideig a felhalmozódott erős

szennyeződések tisztítására, például a medenceszezon elején.

\* Ezt a terméket víz alatti használatra tervezték: a megfelelő működéshez víz alá kell meríteni. Ne

használja ezt a terméket univerzális porszívóként.

\* Ne használja ezt a terméket a szűrőzsák és/vagy a porszívóház fedele nélkül.

\* Ne porszívózzunk fel éles tárgyakat, mert ez károsíthatja a szűrőzsákot.

\* Ne porszívózzon mérgező anyagokat, gyúlékony vagy éghető folyadékokat, például benzint, és ne

működtessen robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzök mellett.

\* Soha ne helyezzen be vagy ejtsen tárgyakat a készülék nyílásaiba. Minden nyílást tartson

levelektől, törmeléktől vagy bármitől mentesen, mely csökkentheti a víz áramlását.

\* Tisztítás, szervizelés, a szűrőzsák cseréje vagy bármilyen rutinszerű karbantartás előtt mindig

kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.

\* Tartsa távol a töltő USB-kábelt éles tárgyaktól és forró felületektől.

\* Ne töltse a terméket sérült töltő USB-kábellel és/vagy sérült csatlakozódugós töltővel.

\*

\* Töltse fel a terméket beltérben, tiszta és száraz helyen. Ne tegye ki esőnek vagy szélsőséges

hőmérsékletnek, és ne kezelje töltés közben nedves kézzel. Soha ne töltse a terméket működés

közben.

\* Ez a termék zárt, nem cserélhető nikkel-fém-hidrid (Ni-MH) újratölthető akkumulátorokat tartalmaz.

Ne dobja ki a terméket normál szemétbe, kommunális hulladékba vagy tűzbe kerül, mivel a

beépített újratölthető akkumulátor szivároghat vagy felrobbanhat. Mindig biztonságosan

ártalmatlanítsa az elemeket a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően.

\* Ez a termék kizárólag a kézikönyvben leírt célokra használható.


\* A töltési műveleteket az „Akkumulátor töltése” részben leírtak szerint kell végrehajtani.

KÖVESSE EZEKET A SZABÁLYOKAT ÉS AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, HOGY ELKERÜLJÜK A TÁRGYI KÁROKAT VAGY EGYÉB SÉRÜLÉSEKET.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 1 - 368-\*IO-RO-2405

**ALKATRÉSZLISTA **



**MEGJEGYZÉS:** A rajzok csak illusztrációk. A terméknél esetleges eltérések előfordulhatnak A tényleges termék változhat. Nem méretarányos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SORSZÁM | MEGNEVEZÉS | Menny. | Alkatrész  cikkszám |
| 1 | Porszívótest nem cserélhető akkumulátorral | 1 | 13349 |
| 2 | Szűrőháló tömítéssel | 1 | 13268 |
| 3 | Porszívótest burkolat | 1 | 13353 |
| 4 | Nagy porszívó kefefej | 1 | 13351 |
| 5 | Porszívó szívó fűvóka | 1 | 13352 |
| 6 | Mikro szűrőzsák | 1 | 13253 |
| 7 | Töltő USB kábellel | 1 | 12269 |
| 8 | Teleszkópos aluminium rúd | 1 | 13350 |

**Általános megjegyzés:**


* Dugós töltő nem tartozék. Csak 5,0-5,2 V,DC, 1 A vagy nagyobb kimeneti feszültségű, kompatibilis, szabványos hüvelyes USB-csatlakozós (okostelefon vagy táblagép) csatlakozós töltőt használjon.
* A teljes töltés körülbelül 5-6 órát vesz igénybe: körülbelül 40-50 percnyi működést biztosít.
* Minden újratöltés előtt győződjön meg arról, hogy a termék töltőaljzata száraz.

**Az akkumulátor töltése**

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltő USB-aljzatához, és csatlakoztassa a töltőt a fő elektromos aljzathoz.

2. Csatlakoztassa az USB-kábel (7) kisebbik végét a vákuumház (1) töltőaljzatába. Lásd az 1. ábrát. A jelzőfény ekkor pirosra vált. Amikor teljesen fel van töltve, a jelzőfény zöldre vált. Lásd a 2. ábrát.

**Megjegyzés**: Az első használatkor vagy hosszabb tárolás után a készüléket fel kell tölteni 6 órával használat előtt.




ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 2 -

**Összeszerelés: **


1. Helyezze be a szűrőzsákot tömítéssel (**2**) a vákuumtestbe (**1**). **Lásd a 3.1. ábrát.** A kisméretű részecskék felszívásához: helyezze be a mikroszűrőzsákot (**6**) a tömítéssel ellátott szűrőzsákba (**2**), ügyelve arra, hogy a mikroszűrőtasak „beburkolja” a szűrőzsák tömítését (**2**). Ezután helyezze be a teljes szűrőzsákot a mikroszűrőzsákkal együtt a porszívó testbe**. Lásd a 3.2. ábrát.**
2. Szerelje fel a vákuumház fedelét (**3**) a vákuumtestre (**1**). **Lásd a 3.3. ábrát**.

**Megjegyzés**: Amikor eltávolítja a porszívóház fedelét (**3)**, nyomja meg a rugógombot a porszívóház fedelének kioldásához.




1. Rögzítse a kívánt tisztítófej tartozékot a porszívóház fedelére. **Lásd a 4. ábrát**.

**Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy a porszívóház fedelén (**3**) lévő nyíl megegyezik a vákuumkefe fején (**4**) vagy a vákuumfúvókán (**5**) lévő nyíllal.



1. Rögzítse az alumínium rudat (**8**) a rugógombok összenyomásával és a porszívótest (**1**) fogantyújába dugva. Ellenőrizze, hogy a gombok „beugrottak” a lyukakba. Állítsa be a tengely hosszát az egyes szakaszok feloldásával, meghosszabbításával és reteszelésével. **Lásd az 5. ábrát.**



**FONTOS**

**A vákuumtest csak akkor működik, ha víz alá kerül. A vákuumtest oldalain áramló víz azt jelzi, hogy a termék működik**

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 3 -

**Működtetés: **

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Először győződjön meg arról, hogy a töltőaljzat  biztonságosan le van fedve a gumilappal. Nyomja meg a  bekapcsoló gombot az akku jelzőfénye kigyullad. Ezután  helyezze a vízbe a porszívót. Kérjük, vegye figyelembe, hogy  ha az akkumulátor nem kap áramot, a vákuummotor leáll, de  a jelzőfény továbbra is világít. Ezen a ponton újra kell tölteni  az akkumulátor. Lásd a 6. ábrát |  |

**Megjegyzés**: Mindig kapcsolja ki a bekapcsoló gombot, ha a készüléket nem használja, vagy hosszú ideig

tárolja, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.

2. Óvatosan „söpörje le” a Spa vagy a medence felületét, hogy eltávolítsa a törmeléket.

3. Rendszeresen ellenőrizze és ürítse ki a szűrőzsákot/mikro szűrőzsákot minden használat során és után.

4. Fordítva tegye a fenti telepítési lépéseket a szűrőzsák/mikro szűrőzsák eltávolításához és ürítéséhez.

**Megjegyzés:** Összeszerelés előtt öblítse le a porszívóházat, a fedelet és a szűrőtasakokat kerti tömlővel.

**Karbantartás és hosszú távú tárolás:**

1. Tisztítás, szervizelés és karbantartás előtt kapcsolja ki a porszívót. Rendszeresen ellenőrizze az

összes alkatrészt, nincs-e rajta sérülés. A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki.

2. Szerelje szét a porszívót a beszerelési utasítások fordított sorrendjében. Tisztítsa meg az összes

alkatrészt vízzel, és tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész alaposan megszáradt.

3. A terméket és a tartozékokat száraz, szabályozott hőmérsékletű, 0º–40ºC helyen tárolja.

4. Az akkumulátor védelme és élettartamának meghosszabbítása érdekében hosszú távú tárolás előtt

győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fel van töltve, majd ezt követően 3 havonta töltse fel.

5. Az eredeti csomagolás tárolásra használható.

|  |  |
| --- | --- |
| Hiba | Megoldás |
| Nem szív | \* Töltse fel a terméket, majd kapcsolja be a készüléket. Győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb be van  kapcsolva  \* tartsa a porszívótestet víz alatt |
| Gyenge szívóhatás | \* Válassza ki a megfelelő zsákot a szűréshez, és megfelelően helyezze be a szűrőzsáko(ka)t.  \* Rendszeresen ellenőrizze és ürítse ki a szűrőzsákokat minden használat során és után.  \* Ellenőrizze, hogy nincs-e homok vagy lerakódás a porszivóban.  \* Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége nem túl alacsony-e. Ha túl alacsony, töltse fel.  \* Lépjen kapcsolatba az Intex Service Centerrel |
| Nem tölt | \* Először csatlakoztassa a töltőt (nem tartozék) a fő elektromos aljzatba, majd csatlakoztassa az USB kábelt a  vákuumtest töltőaljzatába.  \*Győződjön meg arról, hogy a töltőkábel biztonságosan be van dugva a töltőaljzatba, a jelzőfénynek világítania  kell. |
| Nem tisztítja a medencét | \* Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége nem túl alacsony-e. Ha túl alacsony, töltse fel.  \* Használja a megfelelő porszívófejet: ehhez használja a nagyméretű porszívó kefefejet  lapos nyitott felületekre, valamint a szívó fúvókafej a sarkokhoz, lépcsőkhöz és egyenetlen felületekhez.  \* Használja a megfelelő szűrőzsákot, lásd a „Telepítés” részt.  \* Győződjön meg , hogy a szívófej vagy fúvóka közel van-e a fal vagy a padló felületéhez, csökkentse a  seprési mozgást és sebességet porszívózás közben.  \* A porszívó kefefej sörtéi elhasználódtak, cserélje ki az új kefefejre.  \* Ha erős foltok vannak a medence falán, javasoljuk, hogy ürítse ki a medencét, és dörzsölje át a falat enyhe  tisztítószerrel. |

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 4 -

**KORLÁTOZOTT GARANCIA **

Az Ön ÚJRATÖLTHETŐ MEDENCE PORSZÍVÓJÁT a legjobb minőségű alapanyagokból és munkával állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott garancia csak a Ön ÚJRATÖLTHETŐ MEDENCE PORSZÍVÓJÁRA vonatkozik

Ez a korlátozott garancia kiegészíti, és nem helyettesíti az Ön törvényes jogait és jogorvoslati lehetőségeit

Amennyiben ez a garancia nincs összhangban az Ön törvényes jogaival, akkor azok élveznek elsőbbséget. Például az Európai Unió fogyasztóvédelmi törvényei törvényes jótállási jogokat is biztosítanak a korlátozott jótállásból származó fedezeten felül: az EU-szerte érvényes fogyasztóvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos információkért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapja: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\_en/htm.

A jelen korlátozott garancia rendelkezései csak az eredeti vásárlóra vonatkoznak, és nem ruházhatók át. Ez a korlátozott garancia az első kiskereskedelmi vásárlás napjától számított egy (1) évig érvényes. Tartsa meg az eredeti vásárlási bizonylatot ezzel a dokumentummal, mivel a vásárlást igazoló bizonylat szükséges és kötelező is a garanciális igényeket, különben a korlátozott garancia érvénytelen lesz.

Ha gyártási hibát észlel az ÚJRATÖLTHETŐ MEDENCE PORSZÍVÓJÁBAN a garanciális időszak alatt,

kérjük, lépjen kapcsolatba a megfelelő Intex szervizközponttal, amely a külön „Jogosult szervizközpontok” részben található. Ha a terméket az Intex szervizközpont utasításai szerint küldik vissza, a szervizközpont megvizsgálja a tételt, és meghatározza a követelés érvényességét. Ha a tételre a jótállási rendelkezések vonatkoznak, a a tételt díjmentesen megjavítják vagy kicserélik ugyanazzal vagy hasonló cikkel (az Intex választása szerint)

A jelen jótálláson és az Ön országában fennálló egyéb törvényes jogokon kívül további jótállás nem vonatkozik. Az Ön országában lehetséges mértékig az Intex semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Ön vagy bármely harmadik fél felé olyan közvetlen vagy következményes károkért, amelyek az ÚJRATÖLTHETŐ MEDENCE PORSZÍVÓJA használatából, vagy az Intex vagy ügynökeinek és alkalmazottainak tevékenységéből (beleértve a termék gyártását) származik. Ha az Ön országa nem teszi lehetővé a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ez a korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik rád.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a korlátozott garancia nem érvényes a következő esetekben:

• Ha az Ön ÚJRATÖLTHETŐ MEDENCE PORSZÍVÓJA hanyagságnak, rendellenes használatnak vagy alkalmazás okozta,

balesetnek, nem megfelelő működésnek, nem megfelelő feszültség vagy áram a használati utasítástól eltérően, nem

megfelelő karbantartásnak vagy tárolásnak van kitéve;

• Ha az ÚJRATÖLTHETŐ MEDENCE PORSZÍVÓaz Intextől független körülmények miatt megsérül, ideértve, de nem

kizárólagosan, a szokásos kopást és tűz által okozott károkat,árvíz, fagy, eső vagy más külső környezeti erők;

• Az Intex által nem értékesített alkatrészek esetén, és/vagy;

• A ÚJRATÖLTHETŐ MEDENCE PORSZÍVÓN végzett illetéktelen változtatásokra, javításokra vagy szétszerelésekre,

amelyeket az Intex szervizközpont személyzetén kívül bárki más végez.

A jótállás nem vonatkozik az anyagi vagy személyi sérülésekre vagy károkra

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és kövesse a megfelelő működésre vonatkozó összes utasítást

ZR200 újratölthető medence porszívójának karbantartásához



ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 5 -