**INTEX VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV**

**ZR200 akkumulátoros medence porszívó**

**Model CL2508I MAX. VÍZHŐMÉRSÉKLET 35 °C**

GONDOSAN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT MIELŐTT

ÜZEMBEHELYEZNÉ ÉS HASZNÁLNÁ A TERMÉKET!

**FIGYELMEZTETÉS**

\* Össze- és szétszerelést csak felnőttek végezhetnek. Ez nem játék.

\* Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi

 képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha

 felügyeletet kapnak vagy utasítást kaptak a a készülék biztonságos módon való használatára és

 megértették az ezzel járó veszélyeket.

\* Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek

 nem végezhetik felügyelet nélkül.

\* A készüléket csak a készüléken lévő jelölésnek megfelelő biztonsági extra alacsony feszültséggel

 szabad táplálni.

\* Ne használja, ha a készülék bármilyen módon sérült. A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki

\* Ez készülék vákuum szívást hoz létre. Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjakat és a

 testrészeket a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől.

\* Csak a jelen kézikönyvben meghatározott tartozékokat és cserealkatrészeket használja.

\* Soha ne hagyja a terméket a hálózati aljzathoz csatlakoztatva hosszú távú tárolás esetén.

\* Soha ne hagyja a terméket a vízben, ha KI van kapcsolva, vagy ha lemerült az akkumulátor. .

\* Ne használja ezt a terméket medencenyitásra (szezon kezdete). Ezt a terméket rutin általános

 karbantartásra tervezték medencéjére Ne használja hosszabb ideig afelhalmozódott erős

 szennyeződések tisztítására, például a medenceszezon elején.

\* Ezt a terméket víz alatti használatra tervezték: a megfelelő működéshez víz alá kell meríteni. Ne

 használja ezt a terméket univerzális porszívóként.

\* Ne használja ezt a terméket a szűrőzsák és/vagy a porszívóház fedele nélkül.

\* Ne porszívózzunk fel éles tárgyakat, mert ez károsíthatja a szűrőzsákot.

\* Ne porszívózzon mérgező anyagokat, gyúlékony vagy éghető folyadékokat, például benzint, és ne

 működtessen robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzök mellett.

\* Soha ne helyezzen be vagy ejtsen tárgyakat a készülék nyílásaiba. Minden nyílást tartson

 levelektől, törmeléktől vagy bármitől mentesen, mely csökkentheti a víz áramlását.

\* Tisztítás, szervizelés, a szűrőzsák cseréje vagy bármilyen rutinszerű karbantartás előtt mindig

 kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.

\* Ne töltse fel a terméket sérült csatlakozódugós töltővel.

\* Töltse fel a terméket beltérben, tiszta és száraz helyen. Ne tegye ki esőnek vagy szélsőséges

 hőmérsékletnek, és ne kezelje töltés közben nedves kézzel. Soha ne töltse a terméket működés

 közben.

\* Ez a termék zárt, nem cserélhető nikkel-fém-hidrid (Ni-MH) újratölthető akkumulátorokat tartalmaz.

 Ne dobja ki a terméket normál szemétbe, kommunális hulladékba vagy tűzbe kerül, mivel a

 beépített újratölthető akkumulátor szivároghat vagy felrobbanhat. Mindig biztonságosan

 ártalmatlanítsa az elemeket a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően.

\* Ez a termék kizárólag a kézikönyvben leírt célokra használható.

\* A töltési műveleteket az „Akkumulátor töltése” részben leírtak szerint kell végrehajtani.

KÖVESSE EZEKET A SZABÁLYOKAT ÉS AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, HOGY ELKERÜLJÜK A TÁRGYI KÁROKAT VAGY EGYÉB SÉRÜLÉSEKET.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 1 -

**ALKATRÉSZLISTA**



**MEGJEGYZÉS:** A rajzok csak illusztrációk. A terméknél esetleges eltérések előfordulhatnak A tényleges termék változhat. Nem méretarányos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SORSZÁM | MEGNEVEZÉS | Menny. | Alkatrészcikkszám |
| 1 | Porszívótest nem cserélhető akkumulátorral | 1 | 13269 |
| 2 | Szűrőháló tömítéssel | 1 | 13268 |
| 3 | Porszívó burkolat | 1 | 13275 |
| 4 | Nagy porszívó kefefej | 1 | 13271 |
| 5 | Porszívó szívó fűvóka | 1 | 13272 |
| 6 | Mikro szűrőzsák | 1 | 13253 |
| 7 | Töltő | 1 | 13274 |
| 8 | Teleszkópos aluminium rúd | 1 | 13270 |

**Általános megjegyzés:**

* A teljes töltés körülbelül 5-6 órát vesz igénybe: körülbelül 100 percnyi működést biztosít.
* Minden újratöltés előtt győződjön meg arról, hogy a termék töltőaljzata száraz.

**Az akkumulátor töltése**

1. Dugja be a töltőt a fő elektromos aljzatba, a másik végét pedig a vákuumház (1) töltőaljzatába. **Lásd az 1. ábrát**. A jelzőfény kigyullad.
2. Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd, és az akkumulátor töltöttségi szintjének megfelelően világít. Négy lámpa jelzi a teljes töltöttséget; három fény jelzi a jó töltést; 2 lámpa alacsony töltöttséget, egy villogó lámpa pedig azt, hogy az akkumulátor töltöttségét, újra kell tölteni. **Lásd a 2. ábrát**.

**Megjegyzés**: Az első használatkor vagy hosszabb tárolás után a készüléket fel kell tölteni 6 órával használat előtt.



ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 2 -

**Összeszerelés:**

1. Helyezze be a szűrőzsákot tömítéssel (**2**) a vákuumtestbe (**1**). **Lásd a 3.1. ábrát.** A kisméretű részecskék felszívásához: helyezze be a mikroszűrőzsákot (**6**) a tömítéssel ellátott szűrőzsákba (**2**), ügyelve arra, hogy a mikroszűrőtasak „beburkolja” a szűrőzsák tömítését (**2**). Ezután helyezze be a teljes szűrőzsákot a mikroszűrőzsákkal együtt a porszívó testbe**. Lásd a 3.2. ábrát.**
2. Szerelje fel a vákuumház fedelét (**3**) a vákuumtestre (**1**). **Lásd a 3.3. ábrát**. Megjegyzés: Amikor eltávolítja a porszívóház fedelét (**3)**, nyomja meg a rugógombot a porszívóházház fedelének kioldásához. **Lásd a 3.4. ábrát**.



1. Rögzítse a kívánt tisztítófej tartozékot a porszívóház fedelére. **Lásd a 4. ábrát**. **Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy a porszívóház fedelén (**3**) lévő nyíl megegyezik a vákuumkefe fején (**4**) vagy a vákuumfúvókán (**5**) lévő nyíllal.



1. Rögzítse az alumínium rudat (**8**) a rugógombok összenyomásával és a porszívótest (**1**) fogantyújába dugva. Ellenőrizze, hogy a gombok „beugrottak” a lyukakba. Állítsa be a tengely hosszát az egyes szakaszok feloldásával, meghosszabbításával és reteszelésével. **Lásd az 5. ábrát.**

 

**FONTOS**

**A vákuumtest csak akkor működik, ha víz alá kerül. A vákuumtest oldalain áramló víz azt jelzi, hogy a termék működik**

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 3 -

**Működtetés:**

1. Először győződjön meg arról, hogy a töltőaljzat biztonságosan le van fedve a gumilappal. **Lásd a 6. ábrát**. Először nyomja meg a bekapcsoló gombot, ekkor az akkumulátor jelzőfénye kigyullad. Ezután helyezze a vákuumot a vízbe. **Lásd a 6.1. ábrát**  A készülék használata közben az akkumulátor jelzőfénye csökken, jelezve az akkumulátor állapotát. Ha az akkumulátor jelzőfénye egyet villog, azonnal fel kell töltenie a készüléket. Ha ez nem történik meg, a lámpa néhány percig villog, a vákuummotor pedig megáll, és a jelzőfény kialszik. **Lásd a 6.2. ábrát**. Nyomja meg a bekapcsoló gombot az akkumulátor töltöttségi állapotának megtekintéséhez. Nyomja meg a bekapcsoló gombot az akkumulátor töltöttségi állapotának megtekintéséhez.

**Megjegyzés**: Mindig kapcsolja ki a bekapcsoló gombot, ha a készüléket nem használja, vagy hosszú ideig tárolja, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.



1. Óvatosan „söpörje le” a fürdő vagy a medence felületét, hogy eltávolítsa a törmeléket.
2. Rendszeresen ellenőrizze és ürítse ki a szűrőzsákot/mikro szűrőzsákot minden használat során és után.
3. Fordítva tegye a fenti telepítési lépéseket a szűrőzsák/mikro szűrőzsák eltávolításához és ürítéséhez.

**Megjegyzés:** Összeszerelés előtt öblítse le a porszívóházat, a fedelet és a szűrőtasakokat kerti tömlővel.

**Karbantartás és hosszú távú tárolás:**

1. Tisztítás, szervizelés és karbantartás előtt kapcsolja ki a porszívót. Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, nincs-e rajta sérülés. A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki.
2. Szerelje szét a porszívót a beszerelési utasítások fordított sorrendjében. Tisztítsa meg az összes alkatrészt vízzel, és tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész alaposan megszáradt.
3. A terméket és a tartozékokat száraz, szabályozott hőmérsékletű, 0º–40ºC helyen tárolja.
4. Az eredeti csomagolás tárolásra használható.

|  |  |
| --- | --- |
| Hiba |  Megoldás |
| Nem szív | \* Töltse fel a terméket, majd kapcsolja be a készüléket. Győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb be van kapcsolva\* tartsa a porszívótestet víz alatt |
| Gyenge szívóhatás | \* Válassza ki a megfelelő zsákot a szűréshez, és megfelelően helyezze be a szűrőzsáko(ka)t.\* Rendszeresen ellenőrizze és ürítse ki a szűrőzsáko(ka)t minden használat során és után.\* Ellenőrizze, hogy nincs-e homok vagy lerakódás a porszivóban.\* Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége nem túl alacsony-e. Ha túl alacsony, töltse fel.\* Lépjen kapcsolatba az Intex Service Centerrel |
| Nem tölt | \* Először csatlakoztassa a töltőt a fő elektromos aljzatba, majd csatlakoztassa a kábelt a vákuumtest töltőaljzatába.\*Győződjön meg arról, hogy a töltőkábel biztonságosan be van dugva a töltőaljzatba, a jelzőfénynek világítania kell.  |
| Nem tisztítja a medencét | \* Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége nem túl alacsony-e. Ha túl alacsony, töltse fel.\* Használja a megfelelő porszívófejet: ehhez használja a nagyméretű porszívó kefefejet  lapos nyitott felületekre, valamint a szívó fúvókafej a sarkokhoz, lépcsőkhöz és egyenetlen felületekhez.\* Használja a megfelelő szűrőzsákot, lásd a „Telepítés” részt.\* Győződjön meg , hogy a szívófej vagy fúvóka közel van-e a fal vagy a padló felületéhez, csökkentse a seprési mozgást és sebességet porszívózás közben.\* A porszívó kefefej sörtéi elhasználódtak, cserélje ki az új kefefejre.\* Ha erős foltok vannak a medence falán, javasoljuk, hogy ürítse ki a medencét, és dörzsölje át a falat enyhe tisztítószerrel. |

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 4 -

**KORLÁTOZOTT GARANCIA**

Az Ön ZR200 akkus medence porszívóját a legjobb minőségű alapanyagokból és munkával állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott garancia csak a ZR200 akkus medence porszívóra vonatkozik

Ez a korlátozott garancia kiegészíti, és nem helyettesíti az Ön törvényes jogait és jogorvoslati lehetőségeit

Amennyiben ez a garancia nincs összhangban az Ön törvényes jogaival, akkor azok élveznek elsőbbséget. Például az Európai Unió fogyasztóvédelmi törvényei törvényes jótállási jogokat is biztosítanak a korlátozott jótállásból származó fedezeten felül: az EU-szerte érvényes fogyasztóvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos információkért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapja: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\_en/htm.

A jelen korlátozott garancia rendelkezései csak az eredeti vásárlóra vonatkoznak, és nem ruházhatók át. Ez a korlátozott garancia az első kiskereskedelmi vásárlás napjától számított egy (1) évig érvényes. Tartsa meg az eredeti vásárlási bizonylatot ezzel a dokumentummal, mivel a vásárlást igazoló bizonylat szükséges és kötelező is a garanciális igényeket, különben a korlátozott garancia érvénytelen lesz.

Ha gyártási hibát észlel a ZR200 újratölthető medenceporszívóban a garanciális időszak alatt,

kérjük, lépjen kapcsolatba a megfelelő Intex szervizközponttal, amely a külön „Jogosult szervizközpontok” részben található. Ha a terméket az Intex szervizközpont utasításai szerint küldik vissza, a szervizközpont megvizsgálja a tételt, és meghatározza a követelés érvényességét. Ha a tételre a jótállási rendelkezések vonatkoznak, a a tételt díjmentesen megjavítják vagy kicserélik ugyanazzal vagy hasonló cikkel (az Intex választása szerint)

A jelen jótálláson és az Ön országában fennálló egyéb törvényes jogokon kívül további jótállás nem vonatkozik. Az Ön országában lehetséges mértékig az Intex semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Ön vagy bármely harmadik fél felé olyan közvetlen vagy következményes károkért, amelyek az Ön ZR200 újratölthető medenceporszívójának használatából, vagy az Intex vagy ügynökeinek és alkalmazottainak tevékenységéből (beleértve a termék gyártását)származik. Ha az Ön országa nem teszi lehetővé a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ez a korlátozás vagy kizárás

nem vonatkozik rád.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a korlátozott garancia nem érvényes a következő esetekben:

• Ha a ZR200 újratölthető medenceporszívót hanyagság, rendellenes használat vagy alkalmazás okozta, baleset, nem

 megfelelő működés, nem megfelelő feszültség vagy áram a használati utasítástól eltérően, nem megfelelő

 karbantartás vagy tárolás;

• Ha a ZR200 újratölthető medenceporszívó az Intextől független körülmények miatt megsérül, ideértve, de nem

 kizárólagosan, a szokásos kopást és tűz által okozott károkat,árvíz, fagy, eső vagy más külső környezeti erők;

• Az Intex által nem értékesített alkatrészek esetén;

• A ZR200 újratölthető medenceporszívón végzett illetéktelen változtatásokra, javításokra vagy szétszerelésekre,

 amelyeket az Intex szervizközpont személyzetén kívül bárki más végez.

A jótállás nem vonatkozik az anyagi vagy személyi sérülésekre vagy károkra

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és kövesse a megfelelő működésre vonatkozó összes utasítást

ZR200 újratölthető medence porszívójának karbantartásához



ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- 5 -